# 采购需求

前注：

1、本采购需求中提出的货物方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）货物方案，且此方案须经评标委员会评审认可；2、**标**★**设备技术参数不允许负偏离，如出现负偏离视为技术参数不响应，作无效标处理；未标**★**技术参数允许偏离，但供应商应在投标文件中提出偏离说明，供评标委员会评审；**

3、投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项货物等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标供应商承担；投标供应商应自行勘察项目现场，如投标供应商因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

4、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标供应商须知前附表”中约定方式联系采购人委托的代理机构，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，开标后采购人委托的代理机构不再受理对招标文件条款提出的质疑。

具体要求如下：

# **淮北市烈山区城市管理局2025年制服采购项目采购需求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价最高限价（元） |
| 1 | 春秋常服 | 1 | 件 | 478 |
| 2 | 短袖夏装制式衬衣 | 3 | 件 | 80 |
| 3 | 长袖夏装制式衬衣 | 2 | 件 | 81 |
| 4 | 春秋夹克式执勤服 | 184 | 套 | 400 |
| 5 | 冬季夹克式执勤服 | 1 | 套 | 545 |
| 6 | 春秋常服春秋常服配套衬衣 | 2 | 件 | 91 |
| 7 | 单裤 | 2 | 条 | 137 |
| 8 | 防寒大衣（短款） | 1 | 件 | 356 |
| 9 | 防寒大衣（长款） | 92 | 件 | 400 |
| 10 | 皮凉鞋 | 1 | 双 | 276 |
| 11 | 单皮鞋 | 1 | 双 | 276 |
| 12  | 棉皮鞋 | 1 | 双 | 341 |
| 13 | 大檐帽 | 2 | 顶 | 52 |
| 14 | 大檐凉帽 | 2 | 顶 | 47 |
| 15 | 雨衣（含雨靴） | 1 | 套 | 275 |
| 17 | 标志标识（标志标识包含帽徽、肩章、领花、臂章、胸徽、胸号、领带、领带卡、腰带、标志扣） | 1 | 套 | 112.1 |

# 注：需提供样衣：春秋夹克式执勤服1件，防寒大衣（长款）1件。

技术参数表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数 |
| 1 | 春秋常服 | 面料颜色：藏青色（PANTONE19-4007TPX)。羊毛70%、聚酯纤维30%，单位面积质量197g/m2，需提供最近半年的面料检测报告 |
| 2 | 短袖夏装制式衬衣 | 面料颜色：天空蓝色（PANTONE18-3945TPX），涤60%棉40%单位面积质量：148g/m2， |
| 3 | 长袖夏装制式衬衣 | 面料颜色：天空蓝色（PANTONE18-3945TPX），涤60%棉40%单位面积质量：148g/m2 |
| 4 | 皮凉鞋 | 型号参照GB/T3293.1.皮凉鞋颜色为黑色，鞋帮为围盖、系带式结构。鞋面为铬霖黑色中小黄牛鞋面革，鞋里为铬霖黑色头层水染猪皮里，内底为汉麻合成内底，帮底结合工艺采用橡胶/聚醚型聚氨酯双密度连帮注射工艺 |
| 5 | 春秋夹克执勤服 | 面料颜色：藏青色（PANTONE19-4007TPX)。羊毛60%聚酯纤维40%，单位面积质量197g/m2。需提供最近半年的面料检测报告 |
| 6 | 冬季夹克执勤服 | 面料颜色：藏青色（PANTONE19-4007TPX）羊毛60%聚酯纤维40%，单位面积质量233g/m2。 |
| 7 | 单裤（裙子） | 面料颜色：藏青色（PANTONE19-4007TPX)。棉35%，涤65%，单位面积质量180g/m2；需提供最近半年的面料检测报告 |
| 8 | 防寒大衣（短款） | 面料颜色：藏青色（PANTONE19-4007TPX)。城管专用复合面料，单位面积质量135g/m2； |
| 9 | 防寒大衣（长款） | 面料颜色：藏青色（PANTONE19-4007TPX)。城管专用复合面料，单位面积质量为155g/㎡； |
| 10 | 单皮鞋 | 型号参照GB/T3293.1.单皮鞋颜色为黑色，鞋帮为围盖、鞋系带式结构。鞋面为铬鞣黑色全粒面小牛皮，鞋里为铬）鞣黑色头层水染猪皮里；内底为汉麻合成内底，帮底结合工艺采用橡胶/聚醚型聚氨酯双密度连帮注射工艺 |
| 11 | 棉皮鞋 | 型号参照GB/T3293.1.棉（毛）皮靴颜色为黑色，鞋帮为高腰、系带式结构。鞋面为铬鞣黑色全粒面小牛皮，内|底为汉麻合成内底，帮底结合工艺采用橡胶/聚醚型聚氨酯双密度连帮注射工艺。城市管理执法制式服装棉皮鞋鞋里为深棕色平剪绒复合保暖絮片。 |
| 12 | 大檐帽 | 颜色：藏青色（PANTONE19-4007TPX)，帽里料颜色与面料相一致，帽牙线颜色：灰色（PANTONE19-4305TPX），帽口条和帽墙带颜色：黑色，帽饰带颜色：金黄色（PANTONE14-0955TPX），规格：经纬纱：12.5tex×2，羊毛70%，聚酯纤维30%，单位面积质量197g/㎡； |
| 13 | 大檐凉帽 | 颜色：大檐帽网纱面料颜色：藏青色（PANTONE19-4007TPX)，大檐帽里料颜色与面料相一致，帽口牙线颜色：黑色（PANTONE19-4305TPX），帽顶牙线颜色：灰色（PANTONE17-0000TPX），帽饰带颜色：金黄色（PANTONE14-0955TPX）.规格：涤纶牵伸丝网眼布300D/98f×150D/38f质量：570g/m2网眼结构：三空一 |
| 14 | 雨衣（含雨靴） | 面料颜色：藏青色（PANTONE19-4013TPX）.里面颜色与面料相一致。规格：涂层雨衣布86dtex/72f×14.8tex单位面积质量160g/m2 |
| 15 | 腰带等配件 | 详见附件《城市管理执法制式服装和标志标识技术指引（试行）》第95页至第138页（标志标识包含帽徽、肩章、领花、臂章、胸徽、胸号、领带、领带卡、腰带、标志扣） |

**注：**

 **1、依据城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法（建督[2017]31号）**